FSM ATM Controller

IC=1

1

CS=1

AU=1

AU=0

CS=0

IPin=1

IPin=0

PM=1

OP=0

OP=1

AE=0

AE=0

AE=1

VT=1

AE=1

VT=1

TV=1

TV=0

VT=0

MT=1

MT=0

VT=0

TV=1

TV=0

PM=0

Reset

IC=0

